**KAMSARMAX**

MV DARYA RASHMI

Built 2023 (China)

Flag Marshall Islands

Class ABS

Dwt 82,210 Mt on 14.5 M SSWD

LOA / Beam 229 / 32.26

Holds / Hatches 7 / 7

GT / NT 44,577 / 27,155

Grain 98670 CBM trimmed ends.

TPC 71.3

Speed & Consumption :

NORMAL

BALLAST: ABT 13.5 K ON ABT 21.7 MTS VLSFO 380 CST + 0.1 MT LSMGO

LADEN: ABT 13 K ON ABT 23.5 MTS VLSFO 380 CST + 0.1 MT LSMGO

ECO

BALLAST:  ABT 12 K ON ABT 16 MT VLSFO 380 CST + 0.1 MT LSMGO

LADEN: ABT 11.5 K ON ABT 18.3 MT VLSFO 380 CST + 0.1 MT LSMGO

PORT CONSUMPTION: IDLE - ABT 3 MT VLSFO 380 CST + 0.1 MT LSMGO

BALL/DEBALL – ABT 4 MT VLSFO 380 CST + 0.1 MT LSMGO

(All details are about)